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Execução da Actividade de Projecto Laboratorial 2

Segurança
 (
Quadro 
1 – Regras gerais de segurança 
)[image: ]

Cálculos prévios

- Calcular o volume de metanol necessário relativamente ao volume de óleo da amostra a tratar
·   Para 100 ml de óleo   
 x 100 = 17,2 mL
·    Para 500ml de óleo

 x 400 = 68,8 mL

-Calcular a massa de NaOH para a preparação do metóxido de sódio
·  (
1000 
ml
 ( óleo)            3,5 g 
NaOH
100 
ml
 (óleo)                          x
)  Para 100 ml de óleo    




g NaOH

·   Para 500ml de óleo
 (
1000 
ml
 ( óleo)            3,5 g 
NaOH
      500 
ml
 (óleo)                x
)


g NaOH


Registo de observações e resultados


	Origem do óleo usado
	Escola (refeitório)

	Identificação da amostra
	Óleo usado
	BD 100
	BD 400

	 
	Cor
	Amarelo claro
	 
	Amarelo claro

	 
	Partículas em suspensão
	Algumas
	 
	Inexistente

	Características
	Partículas depositadas
	Algumas
	 
	Poucas

	 
	Quantidade de partículas
	Baixa
	 
	Inexistente

	 
	Cheiro
	Intenso
	 
	Menos intenso

	 
	Número de utilizações
	2 a 5
	 
	-




























Apresentação dos resultados sob a forma de tabela e/ou gráficos

	Quantidades de metanol e de NaOH para a preparação do Metóxido de Sódio

	
	
	
	
	

	 
	Vmetanol (mL)
	Massa de NaOH obtido por titulação (g)
	Massa NaOH excesso (g)
	Massa total (g)

	Bd 100*1
	17,2
	1,5 x 10-3
	0,35
	0,3515

	Bd 400*2
	68,8
	1,5 x 10-3
	1,4
	1,4015




	Rendimento do processo de obtenção de Biodiesel a partir de amostras de Óleo usado

	
	
	
	
	
	

	 
	V amostra de óleo (mL)
	VBd antes aquecimento (mL)
	VBd  após aquecimento (mL)
	V de água evaporada (mL)
	Rendimento (%)

	Bd 100*1
	100
	 

	Bd 400*2
	400
	250
	250
	0
	62,5




	Verificação dos parâmetros de qualidade do Biodiesel

	
	
	
	
	
	

	
	 
	Aspecto Visual
	Densidade (g/cm3)
	Imiscibilidade na Água
	

	
	Valor Teórico
	amarelo claro
	0,88
	É imiscível
	

	
	Bd 100*1
	 
	 
	 
	

	
	Bd 400*2
	amarelo claro
	0,88
	É imiscível
	



*1 Bd 100 – Biodiesel produzido a partir de 100 mL de óleo usado
*2 Bd 400 – Biodiesel produzido a partir de 400 mL de óleo usado















Cálculos

Cálculos para a massa total de NaOH utilizado:

Massa de NaOH obtido por titulação (g) + Massa NaOH excesso (g) = Massa total de NaOH utilizado

Bd 100:
1,5 x 10-3 + 0,35 = 0,3515 gramas
Bd 400:
1,5 x 10-3  + 1,4 = 1,4015 gramas

Rendimento:

  x 100

Bd 100:

 x 100 = 0%

Bd 400:

 x 100 = 62,5%
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